
**ГАЗ Газель 27057**



СОСТАВ КРЕПЕЖА:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейны | 4 шт. |
| 2 | Болт М10х30 | 8 шт. |
| 3 | Гайка М10 | 10 шт. |
| 4 | Шайба Ф10 | 14 шт. |
| 5 | Закладные | 2 шт. |

1. В собранном виде пороги с кронштейнами приложить к кузову и произвести разметку отверстий для сверления.
2. Просверлить отверстия на дне штатного порога диаметром 11 мм.
3. Просверлить отверстия на вертикальной стенке штатного порога диаметром 20 мм под закладные детали.
4. Вставить закладные в отверстия.
5. Закрепить кронштейны согласно прилагаемому фото.
6. Установить пороги и произвести регулировку порогов.
7. Произвести затяжку болтовых соединений.